**ANEXO II**

**ENXOVAL MÍNIMO – FERRAMENTAL E INSTRUMENTAL**

|  |
| --- |
| **PARA ELETRICIDADE, POR EQUIPE**  |
| Um jogo de chaves "ALLEN" completo.  |
| Um jogo de chaves "ESTRELA" completo. |
| Um jogo de chaves de "BOCA" completo. |
| Um jogo de chaves "SOQUETE" completo. |
| Um jogo de chaves "PHILIPS" completo.  |
| Um jogo de chaves de "FENDA" completo.  |
| Um jogo de chaves "GRIFF" completo.  |
| Chave "INGLESA". |
| Um jogo de limas. |
| Um arco de serra.  |
| Saca pinos.  |
| Alicates de pressão. |
| Alicate universal com cabo isolado.  |
| Alicate de bico redondo com cabo isolado. |
| Alicate chato com cabo isolado.  |
| Alicate de corte com cabo isolado. |
| Saca-fusível NH.  |
| Ferro de soldar de 26 W. |
| Amperímetro do tipo alicate para 700 A. |
| Multitester.  |
| Megômetro de 500 V. |
| Medidor de resistências de aterramento.  |
| Furadeira portátil com jogo de brocas completo.  |
| Lanterna com suporte magnético. |
| Termovisor referência FLIR TG 165. |

|  |
| --- |
| **PARA HIDRÁULICA, POR EQUIPE**  |
| Um jogo de chaves "ALLEN" completo. |
| Um jogo de chaves "ESTRELA" completo. |
| Um jogo de chaves de "BOCA" completo.  |
| Um jogo de chaves "SOQUETE" completo. |
| Um jogo de chaves "PHILIPS" completo. |
| Um jogo de chaves de "FENDA" completo.  |
| Um jogo de chaves "GRIFF" completo.  |
| Chave "INGLESA".  |
| Um jogo de limas. |
| Um arco de serra. |
| Saca pinos.  |
| Alicates de pressão |
| Alicate universal |
| Marreta |
| Ponteira  |
| Talhadeira  |
| Furadeira portátil com jogo de brocas completo.  |
| Lanterna com suporte magnético  |
| Um equipamento geofone (equipamento de detecção de vazamento)  |

|  |
| --- |
| **PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO, POR EQUIPE**  |
| Maleta com divisões internas para acomodar ferramentas  |
| Alicate de corte 4 polegadas |
| Alicate de bico reto 4 polegadas  |
| Alicate crimpador (RJ 11/RJ45)  |
| Alicate de conexão para bloco bargoa ou Krone |
| Descascador de cabos |
| Ferro de solda 26w |
| Sugador metálico de solda 3/4 x 10 polegadas |
| Enrolador (p/fio 50 ou 22/24 AWG)  |
| Desenrolador (p/fio 50 ou 22/24 AGW)  |
| Verruma |
| Estilete 3 polegadas |
| Chave canhão 3/16 polegadas  |
| Chave canhão 1/4 polegadas  |
| Chave Allen 3/16 polegadas |
| Chave Philips número 0 |
| Chave Philips número 1 |
| Chave Philips número 2 |
| Chave de fenda 5/16 x 8 polegadas |
| Chave de fenda 3/16 x 6 polegadas |
| Chave de fenda 3/16 x 4 polegadas |
| Chave de fenda 1/08 x 4 polegadas  |
| Chave de fenda 1/08 x 3 polegadas |
| Multímetro digital  |
| Sacador de placas de piso falso  |
| Link test ou Penta Scanner  |

**Rinaldo Lima Oliveira**

Secretário de Infraestrutura, Obras e serviços Públicos

**Leila de Fátima Fonseca da Costa**

Secretária Municipal de Educação e Cultura

**Silvia Regina Pereira da Silva**

Secretária Municipal de Saúde